
**Fullfärg T8 fluorescerande lysrör RA90**



Fullfärg T8 fluorescerande lysrör är special variant på T8 HE men med högre RA (RA90). Röret finns i effekter och längder enligt nedan:

|  |  |
| --- | --- |
| Effekt (W) | Längd (mm) |
| 17 | 600 |
| 32 | 1200 |
| 40 | 1500 |

Övrig information densamma som för T8 HE enligt nedan.

